**面向留守老人关爱的智慧社区关键技术研究与应用示范项目-试验材料采购**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号及技术参数** | **数量/单位** |
| 1 | 电源适配器 | 电压转换：220V转5v；插头：DC 插头3.5mm外径，1.35mm内径。 | 40套 |
| 2 | 压电感应检测带 | PVDF材质；支持压电检测与压阻输出；尺寸：80\*30cm。 | 40套 |
| 3 | 数据传输盒 | 支持Wi-Fi与以太网接入；支持设置数据接收端参数；支持串行数据转换为TCP数据。 | 40套 |
| 4 | 数据转接线 | 电压转换：220V转5v；插头：DC 插头3.5mm外径，1.35mm内径。 | 40套 |
| 5 | 无线体重计 | 小米体重秤2 | 40套 |
| 6 | 血压计 | 鱼跃 680B | 40套 |